# See docs/tracing.txt for syntax documentation.

# hw/s390x/css.c
css_enable_facility(const char *facility) "CSS: enable %s"
css_crw(uint8_t rsc, uint8_t erc, uint16_t rsid, const char *chained) "CSS: queueing crw: rsc=%x, erc=%x, rsid=%x %s"
css_chpid_add(uint8_t cssid, uint8_t chpid, uint8_t type) "CSS: add chpid %x.%02x (type %02x)"
css_new_image(uint8_t cssid, const char *default_cssid) "CSS: add css image %02x %s"
css_assign_subch(const char *do_assign, uint8_t cssid, uint8_t ssid, uint16_t schid, uint16_t devno) "CSS: %s %x.%x.%04x (devno %04x)"
css_io_interrupt(int cssid, int ssid, int schid, uint32_t intparm, uint8_t isc, const char *conditional) "CSS: I/O interrupt on sch %x.%x.%04x (intparm %08x, isc %x) %s"
css_adapter_interrupt(uint8_t isc) "CSS: adapter I/O interrupt (isc %x)"
css_do_sic(uint16_t mode, uint8_t isc) "CSS: set interruption mode %x on isc %x"

# hw/s390x/virtio-ccw.c
virtio_ccw_interpret_ccw(int cssid, int ssid, int schid, int cmd_code) "VIRTIO-CCW: %x.%x.%04x: interpret command %x"
virtio_ccw_new_device(int cssid, int ssid, int schid, int devno, const char *devno_mode) "VIRTIO-CCW: add subchannel %x.%x.%04x, devno %04x (%s)"
virtio_ccw_set_ind(uint64_t ind_loc, uint8_t ind_old, uint8_t ind_new) "VIRTIO-CCW: indicator at %" PRIu64 ": %x->%x"
